
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

节假日前安全检查

  检查组长：                检查人员：                                                  检查时间：      
	序号
	检查内容
	检查标准
	检查情况
	处罚情况
	备注

	1
	节日工作安排
	有无节日值班表且下发
	
	
	

	2
	
	公司安全员是否安排加班
	
	
	

	3
	
	是否有节日安全工作安排
	
	
	

	4
	要害岗位
	是否有防范措施
	
	
	

	5
	暂时未整改完的安全隐患
	是否有保障措施
	
	
	

	6
	门、窗
	是否正常无破损
	
	
	

	7
	各车间通风状况
	是否良好
	
	
	

	8
	各类通风装置
	是否正常有效
	
	
	

	9
	各类给排水装置
	是否齐全、完好
	
	
	

	10
	各类阀门
	是否正常有效
	
	
	

	11
	配电房安全
	配电房进出口是否堵塞
	
	
	

	12
	
	房内是否堆放易燃杂物
	
	
	

	13
	
	房内各配电箱标识、指示是否清楚
	
	
	

	14
	
	配电箱各类设备外观是否正常
	
	
	

	15
	
	进出线路是否整齐，线槽是否盖好
	
	
	

	16
	
	绝缘区域绝缘部分是否良好
	
	
	

	17
	
	配电房采光与通风设备是否正常、有效
	
	
	

	18
	厂区环境
	厂区通道是否堵塞，有无障碍
	
	
	

	19
	
	各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求
	
	
	

	20
	
	下水沟是否畅通，有无堵塞
	
	
	

	21
	
	厂房周围各类管道是否埋压、畅通
	
	
	

	22
	
	通道是否脏乱、油滑
	
	
	

	23
	
	各类管道是否损坏、泄露
	
	
	

	24
	
	水沟是否有废化学溶液或污秽物
	
	
	

	25
	
	各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱
	
	
	

	26
	
	各类管道、线路是否安排合理、正常
	
	
	

	27
	
	垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放
	
	
	

	28
	
	厂区各类电线、灯光是否正常
	
	
	

	29
	
	各类标识是否明显、清楚
	
	
	

	30
	
	各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整
	
	
	

	31
	消防器材
	配置到位，齐全、有效、合理
	
	
	

	32
	
	灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压
	
	
	

	33
	
	灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好
	
	
	

	34
	
	灭火器箱不得上锁
	
	
	

	35
	
	消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用
	
	
	

	36
	
	消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用
	
	
	

	37
	生产场所电气安全
	线路 开关 有无裸露线头
	
	
	

	38
	
	线路否规范、固定好
	
	
	

	39
	
	线路是否靠（贴）近高温物体
	
	
	

	40
	
	线路是否被埋压、浸泡
	
	
	

	41
	
	开关是否固定、外观有无破损
	
	
	

	42
	仪器 设备 
	各类指示、标识是否正常、清楚
	
	
	

	43
	
	是否运转正常
	
	
	

	44
	
	保护装置是否合理有效
	
	
	

	45
	
	有无安全操作指引
	
	
	

	46
	
	设备附件如平台、金属架、绳等是否符合要求
	
	
	

	47
	
	有无维护、保养、检查记录
	
	
	

	48
	危险化学品
	有无物品标识
	
	
	

	49
	
	堆放是否分类、分开
	
	
	

	50
	
	有无防漏措施、应急方法
	
	
	

	51
	
	使用人员是否按要求佩戴防护用品
	
	
	

	52
	
	使用场所是否符合安全要求
	
	
	

	53
	
	有无储存、使用等管理制度
	
	
	

	54
	
	有无应急措施
	
	
	

	55
	
	物料摆放是否整齐、合理
	
	
	

	56
	
	有无消防器材，器材分布是否合理
	
	
	

	57
	
	消防器材是否正常有效
	
	
	


更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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